DEEL 1 RUWBOUW

# LOT 18 GEVELAFWERKINGEN

18.90.--. HULPSTUKKEN EN DIVERSE ELEMENTEN VOOR GEVELWERKEN

18.92.00. OMKADERINGSELEMENTEN, PREFABLATEIEN [zie ook onder 17.68.00.]

## 18.92.50. Omkaderingselementen, alg.

(31.9)Xa

##### .10. OMVANG

###### .11. Definitie:

Dagkant: de rand/slag van de opening in de muur waarin of waartegen de poorten, ramen en deuren worden geplaatst.

###### .12. De werken omvatten:

- De opmeting van de juiste afmetingen van de constructie waarin de dagkanten worden geplaatst, teneinde de detailtekeningen te toetsen aan de uitgevoerde werken.

- De voorbereiding van de bevestigingvlakken op de gevelopening, raamopening, deuropening…

- Het stellen en plaatsen van de dagkantelementen met geïntegreerde aluminium raamdorpels.

###### .13. Tevens in deze post inbegrepen:

- Alle nodige verbindingsstukken, bevestigingsmiddelen en afwerkingen.

- Het schoonmaken voor de voorlopige oplevering.

#- ...

### 18.92.52.¦43-. Omkaderingselementen, dagkanten, aluminium/ terugliggende ramen

(31.9)Xh4

Roundal Combi RDC - aluminium dagkantensysteem, elementen voor terugliggende ramen in traditioeel metselwerk, die worden samengesteld tot een kader, met geïntegreerde aluminium onderdorpel

##### .20. MEETCODE

###### .22. Meetwijze:

.22.16. Statistische eenheden

.22.16.10. Per stuk. **[st]**

● aluminium dagkantensysteem, incl. aluminium onderdorpels.

.22.20. Opmetingscode:

● Berekend per formaat en geveltype, rekening houdend met volgende parameters:

1. Dagkanthoogte (dagmaat);

2. Dagkantbreedte (dagmaat);

3. Dagkantdiepte (recht op raamvlak);

4. Dorpelsituatie (3 standaardtypes of maatwerk);

5. Dorpel, standaardafmetingen of maatwerk;

6. Plaatdikte 2 mm of maatwerk

7. Type bovenzijde (standaard);

8. Zijkanten (rechte vin), standaardafmetingen;

9. Kleur poedercoating.

hulpstukken, verbindingsmiddelen en afdichtingsband zowel tussen de elementen onderling als met de andere bouwdelen.

##### .30. MATERIALEN

###### .32. Kenmerken van de dagkantelementen:

.32.10. Beschrijving:

Bekledingssysteem voor dagkanten van ramen in paramentgevels, met een geïntegreerde aluminium onderdorpel. (niet geschikt voor schuiframen, die tot op vloerpas komen of voor ramen/deuren met arduin dorpel).

Geprefabriceerde, zelfdagende, aluminium dagkantelementen, bestaande uit een kunststof montageprofiel met gecoëxtrudeerde afdichtingsrubbers, een aluminium onderkader, een buitenkader (afwerkingsplaat) en een geïntegreerde aluminium raamdorpel.

Alle onderdelen van de dagkant, inclusief de aluminium onderdorpel, komen van dezelfde fabrikant, URSUS, en zijn zo uitgevoerd dat deze op een sluitende manier kunnen samengesteld worden tot één geheel.

Het dagkantsysteem wordt geplaatst door middel van schroeven en verlijming.

De dagkanten worden niet gebruikt als drager van het schrijnwerk of andere gevelelementen.

.32.20. Basiskenmerken:

#.32.21. [URSUS]

- Fabrikant:  URSUS bv

- Type: Roundal Combi RDC


#.32.21. [neutraal]

###### .32.30.Systeemopbouw :

De RDC dagkant wordt aangeleverd in afzonderlijke delen welke door de vakman op de werf of in de werkplaats worden samengesteld en gemonteerd aansluitend met en rondom de ramen.

De RDC dagkant bestaat uit:

* Dorpel (1),
* Afwerkingsplaatwerk links, boven en rechts (2),
* Onderkader (3),
* Co-extrusieprofiel (4) (l = 6 m, te verzagen)



Opbouw:

- Co-extrusieprofiel (RDM-CT00003) (1).


- RDC onderkader (RDC-CT0004) (2).

-  Afwerkingsplaatwerk, standaard 2 mm (3).

- Schroefbevestigingen op het raamkader (4).

- Schroefbevestiging onderkader op co-extrusie (5).

 - Plug / verankering in het RDC onderkader, bevestigd in de gevelsteen (6).



.32.40. Beschrijvende kenmerken:

- Afmetingen : overeenkomstig de plannen

Pro Memorie :

Volgens de tabel “binnen standaard” van de fabrikant, raamkader standaard met max. B= 3900 mm en max. H= 3900 . Standaard max. 150 mm. Grotere afmetingen en andere (vorm)afwijkingen mogelijk, weliswaar buiten standaard. Neem hiervoor contact op met de fabrikant

###### .33. Kenmerken van de onderkaders:

- Type: onderkader in aluminium plooiwerk

- Materiaal: aluminium plaat verkregen door plooien en walsen van ongevormd basismateriaal, waarvan de legering de vereiste homogeniteit en stabiliteit bezit, overeenkomstig NEN 6710:1991

- Aluminiumlegering: EN AW-5005 of EN AW-1050 volgens NBN EN 573-1:2004

- Plaatdikte: standaard 2 mm, of volgens melding in meetstaat

###### .33.10 Kenmerken van het afwerkingsplaatwerk:

- Materiaal: aluminium plaat verkregen door plooien en walsen van ongevormd basismateriaal, waarvan de legering de vereiste homogeniteit en stabiliteit bezit, overeenkomstig NEN 6710:1991

- Aluminiumlegering: EN AW-5005 of EN AW-1050 volgens NBN EN 573-1:2004

- Plaatdikte: standaard 2 mm, of volgens melding in meetstaat

###### .33.20 Kenmerken van de kunststof montageprofielen:

- Type: CE01 profielen in PVC gecoëxtrudeerd met afdichtingsrubbers.

- Afmetingen: 23 mm x 26 mm

- Vorm: trapezium (zie tekening)




- Afwerking hoeken: in verstek (45°) gezaagd

.33.30. Vormen:

- Hoeken gevelvlak / raamslag: Recht, 90°, volgens detailtekening.

- Type zijkant, links: - recht, “kopse plaat” (Zt1)

- Type zijkant, rechts: - recht, “kopse plaat” (Zt1)

Zt1, links Zt1, rechts

- Type bovenzijde (zie meetstaat): - rechte vin, vlak (Bt1A)






Bt1A

- Type dorpelneus (zie meetstaat): - neus 25 mm + terugplooi (Dt1)

- neus 40 mm + terugplooi (Dt2)

- neus variabel + terugplooi (Dt3)

- neus op maat, volgens detailplan

.33.31. Eisen en basiseigenschappen

- Voorbehandelingen: ontvetten, beitsen, activeren, spoelen en passiveren

- Oppervlaktebehandeling:

- Moffellaagdikte (poedercoating): 60 μ *[standaard]* of Seaside A Poedercoating *[optioneel]*

#- Speciale afwerking: gewikkeld in stevige, elastische beschermfolie *[optioneel]*

.35.44. Waarneming, uitzicht:

- Lasnaden: Alle lasnaden worden egaal opgeschuurd tot een mooi afgewerkte constructie wordt bekomen.

#- Kleur: #RAL ... , Poedercode ...  
#identiek als het schrijnwerk   
#te kiezen door de ontwerper

###### .36. Kenmerken van de geïntegreerde aluminium plaatdorpel:

- Materiaal: aluminium plaat verkregen door plooien en walsen van ongevormd basismateriaal, waarvan de legering de vereiste homogeniteit en stabiliteit bezit, overeenkomstig NEN 6710:1991.

##### .40. UITVOERING

###### .41. Basisreferenties:

.41.10. Opslag op de werf:

Zowel voor als tijdens de montage dienen de dagkanten steeds beschermd te zijn tegen bevuiling, beschadiging en andere zaken welke nefast kunnen zijn voor het uiterlijk of de goede werking.

###### .44. Plaatsingswijze:

.44.20. Montage:

De plaatsing gebeurt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

De specifieke uitvoeringsaanwijzingen van de fabrikant zullen nauwgezet worden opgevolgd.

Onder het dorpelprofiel wordt een afdichtingsband geplaatst.

Het dagkantsysteem wordt d.m.v. schroeven bevestigd in het schrijnwerk in de daartoe voorziene zones. Extra verlijming en afdichting (silicone) kunnen de waterdichtheid bevorderen. Hiervoor verwijzen wij naar de instructies van de lijmfabrikant.

* Na de plaatsing dient het schrijnwerk + dagkantsysteem waterdicht te worden afgekleefd en afgewerkt teneinde waterinfiltratie naar binnen tegen te gaan.

Bij montage wordt rekening gehouden met de uitzetting van aluminium, ca 1 mm per meter lengte.

Ter vermijding van corrosie van het aluminium dient direct contact met koper, lood, zink, staal e.d. voorkomen te worden.

.43.30. Bevestiging:

Bevestigingsmiddelen in contact met aluminium c.q. bestemd voor de bevestiging van (onderdelen in of aan) aluminium gevelelementen moeten zijn van roestvast staal, type AISI 304, kwaliteit A2 (of gelijkwaardig)

De bevestigingswijze garandeert een waterdichte afwerking en dient zo opgevat dat vervormingen door temperatuur schommelingen worden voorkomen.

Afbeelding met diagram

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met diagram

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met diagram

Automatisch gegenereerde beschrijving

.43.50. Onderhoud:

Bij de reiniging voor de oplevering en verder tijdens alle onderhoud en reiniging, zullen geen producten worden gebruikt die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolesters of gehalogeneerde koolwaterstoffen bevatten.

De aannemer zal bij de oplevering de onderhoudsrichtlijnen voor de dagkanten aan de bouwheer overhandigen. De fabrikant van de dagkanten raadt PuraPro reinigingsmiddelen aan.

##### .60. CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61. Keuringsverslagen:

Bij de levering zal de aannemer een bewijs (waterdichtsheidstest) voorleggen dat de dagkantelementen waterdicht zijn volgens testnorm NBN EN 1027. Uit de test blijkt dat de constructie gedurende min. 5 minuten een weerstand kan bieden aan 1200 Pa waterdruk.

# Ursus - posten voor de meetstaat

Roundal Combi RDC - aluminium dagkantensysteem, elementen voor terugliggende ramen in traditioeel metselwerk, die worden samengesteld tot een kader, met geïntegreerde aluminium onderdorpel

#### P1 Dagkanten Roundal Combi RDC [zie parameters] VH [stuk]

#### P2 Bevestigingsmiddelen PM [1]

#### #P3 Seaside A poedercoating met verhoogde weerstand tegen weersinvloeden PM [1]

#### #P4 Stevige, elastische beschermfolie PM [1]

#### #P5 EPDM afdichtingsband PM [1]

#### #P6 Anti dreunlaag PM [1]

#### #P7 PuraPro reinigingsmiddelen bij voorlopige oplevering PM [1]

# Normen en referentiedocumenten

>NEN 6710:1991- Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige basisrekenregels.

>NBN EN 573-1:2004 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Chemische samenstelling en vorm van geknede producten - Deel 1: Numeriek aanduidingssysteem

>NBN EN 1027:2016 - Ramen en deuren - Waterdichtheid - Testmethode

URSUS

Kunstdal 19a

B-9900 Eeklo

Tel.: +32 (0)9 218 17 89

Fax.: +32 (0)9 218 17 88

[www.ursus.be](http://www.ursus.be) – [www.roundal.be](http://www.roundal.be)

[info@ursus.be](mailto:info@ursus.be)