### 33.35.20.¦xxxx. Dakafwerkingen, loketten / slabben / kielgoten, staal (gegalvaniseerd)

**(47) Ln6**

**Profilo-S®** – Geprefabriceerde kielgoot in gegalvaniseerd staal met PU-coating

##### .20. MEETCODE

#Per m

Geprefabriceerde kielgoot.

##### .30. MATERIALEN

###### .32. Kenmerken van de kielgoot:

*.32.10. Beschrijving:*

De constructie van de kiel moet voorkomen dat water en stuifsneeuw binnendringen en koudebruggen veroorzaken. Prefab kielgoot Profilo-S® uit gegalvaniseerd staal met PU-coating. Toepasbaar in de kielconstructie maar ook rechtstreeks op de panlatten.

*.32.20. Basiskenmerken:*

#.32.21. [BMI Monier]

- Fabrikant: BMI Belgium bv/srl

- Handelsmerk: BMI Monier Profilo-S®

*#.32.22. [neutraal]*

- Type kielgoot: Geprefabriceerd, met voorgeboorde bevestigingsgaten, langs beide zijden voorzien van 5 watergeleidingen.

- Materiaal / opbouw: Gegalvaniseerd staal met PU-coating.  


- Kleur en uitzicht: rood, verzinkt of antraciet

*.32.30. [overige specificaties]*

- Werkende lengte: 2.000 mm

- Breedte: 460 mm

- Gewicht : 4,8 kg per element

##### .40. UITVOERING

De keramische dakpannen en hulpstukken worden geplaatst overeenkomstig

• TV 175, TV 186 en TV 202 van het WTCB,

• de richtlijnen van de fabrikant.

* Direct op de onderconstructie te verwerken
* Gemakkelijk te monteren zonder speciale bevestigingsklemmetjes
* Vast te zetten met gegalvaniseerde nagels of schroeven
* Geen speciaal gereedschap nodig, enkel een metaalschaar voor het op maat knippen van de kielgoot

# 

# BMI BELGIUM - posten voor de meetstaat

**Profilo-S®** – Geprefabriceerde kielgoot in gegalvaniseerd staal met PU-coating

#### P1 Geprefabriceerde kielgoot **FH [m]**

**BMI BELGIUM BV**

Wijngaardveld 25

BE-9300 Aalst

Tel.: 053 72 96 72

[www.bmigroup.com/be](http://www.bmigroup.com/be)

[info.be.monier@bmigroup.com](mailto:info.be.monier@bmigroup.com)