Bestekteksten
Conform systematiek Neutraal Bestek 
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.10.	OMVANG
.12.	De werken omvatten:
-	De levering, plaatsing en afwerken van bouwpanelen met een kern van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim XPS, tweezijdig voorzien van een glasvlies met versterkte gemodificeerde mortellaag.
-	De levering, plaatsing en afwerking van de beschreven systeemcomponenten
-	De bevestiging aan of montage op de dragende structuren, met inbegrip van de bevestigingsmaterialen en -middelen.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
-	De controle en voorbereiding van de dragende structuur en/of ondergrond.
-	Het uitvullen en egaliseren van de ondergrond indien nodig.
-	Het eventueel aanbrengen van een hechtingslaag.
-	Het verwijderen van alle materiaal en afval na de werkzaamheden.
-	…
.14.	Niet in deze post inbegrepen:
-	…
.15.	Toepassing:
#-	Als tegeldrager voor binnen ...
#-	Als pleisterdrager voor binnen ...
#-	Als plaatdrager voor binnen ...
#-	...
.16.	Belangrijke opmerking:
Alle paneelelementen, hulpstukken, bevestigingsmiddelen, … zijn van dezelfde leverancier en vormen één systeem.

.40.	ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
.41.10.	Belangrijke opmerking:
De panelen moeten gemakkelijk verzaagd en bevestigd kunnen worden.
Voor het verwerken dienen de voorschriften van de fabrikant te worden gevolgd.
.42.	Algemene voorschriften:
.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:
Volgens de richtlijnen en voorschriften van de fabrikant.
Met aandacht bij gekleefde toepassingen, o.a., voor met de verwerking van de panelen kan begonnen worden, dienen ondergronden:
-	Voldoende uitgedroogd te zijn (bvb. verse pleisterwerk).
-	Vrij te worden gemaakt van mortelresten en andere verontreinigingen.
-	Behandeld te worden met een hechtprimer ...
.42.30.	Transport:
Volgens de richtlijnen en voorschriften van de fabrikant.
.42.40.	Opslag:
De panelen dienen, ongeacht de dikte, altijd liggend te worden opgeslagen, op een vlakke ondergrond. Ze moeten worden beschermd tegen direct zonlicht en vocht.
.44.	Plaatsingswijze:
.44.10.	Detailplan:
Ter beschikking bij de fabrikant.
.44.20.	Montage:
Verwerking met oplosmiddelhoudende stoffen dient te worden uitgesloten.
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.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Inbegrepen. [PM]
-	Inbegrepen in eerste post van dit artikel.
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
-	Opdracht voor levering en werken.
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
●	Isolerende wandpanelen.
.22.20.	Opmetingscode:
-	Met vermelding van dikte, kleur, type, uitvoeringsmethode, …

.30.	MATERIALEN
.32.	Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten: [de toegepaste XPS-panelen]
.32.10.	Beschrijving:
Isolerende bouwpanelen met een kern van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim XPS, tweezijdig voorzien van een glasvlies met versterkte gemodificeerde mortellaag. 
De CO2-neutraal geproduceerde kern van de bouwplaat bestaat uit biopolymeer LIGNIN en gerecycleerde grondstoffen. Bovendien wordt de productie volledig met hernieuwbare energie gerealiseerd. 
De panelen nemen praktisch geen water op en zijn hierdoor uitstekend geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes, zoals badkamers, keukens, toiletten, …
De panelen beschikken over een milieuproductverklaring (EPD) en kunnen na plaatsing onmiddellijk worden afgewerkt met een betegeling, pleisterwerk, …
.32.20.	Basiskenmerken:
#.32.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	JACKON INSULATION GMBH
#-	Handelsmerk:	JACKOBOARD Lignin
#-	Type:	Plano 
#.32.22.	[neutraal]
-	Type panelen:	standaard bouwpanelen voor binnenafwerking JACKOBOARD Lignin Plano 
-	Basismateriaal:	geëxtrudeerd polystyreenhardschuim XPS, CO2-neutraal, tweezijdig voorzien van een glasvlies met versterkte gemodificeerde mortellaag. JACKOBOARD Lignin bevat geextrudeerd polymeerhardschuim op basis van Lignin en rPS ( gerecycleerd polystyreen).
.32.30.	Afwerking:
.32.31.	Basiseigenschappen:
-	Randafwerking:	recht
.32.34.	Voorzieningen voor afbouw en afwerking:
-	Oppervlakafwerking:	dubbelzijdig voorzien van een glasvlies met versterkte gemodificeerde mortellaag
.32.40.	Beschrijvende kenmerken:
.32.42.	Maateigenschappen:
.32.42.10.	Basiseigenschappen:
Standaard bouwpanelen [JACKOBOARD Lignin Plano]
-	Standaarddikte:	Verkrijgbaar in dikte 4 mm, 6 mm, 10 mm, 12,5 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm en 50 mm.
-	Standaardafmetingen plaat:	2 afmetingen leverbaar : 1300 mm x 600 mm; 2600 mm x 600 mm 
.32.42.80.	Toelaatbare afwijkingen op afmetingen:
-	Toleranties breedte [volgens EN 822]:	± 2 mm
-	Toleranties lengte [volgens EN 822]:	 ± 2 mm
.32.42.90.	Toelaatbare afwijkingen op vorm:
-	Toleranties rechthoekigheid [volgens EN 824]:	≤ 5 mm/m
-	Toleranties effenheid [volgens EN 825]:			≤ 2 mm
.32.43.	Gewicht, massa:
-	Volumemassa [volgens NBN EN 1602:1997]:	> 35 kg/m³
.32.50.	Prestatiekenmerken:
.32.51.	ER 1 Stabiliteit:
-	Treksterkte [volgens NBN EN 1607:1997]:	> 200 kPa
.32.52.	ER 2 Brandveiligheid:
-	Brandgedrag panelen [NBN EN 13501-1+A1:2010]:	Euroklasse E
.32.56.10.	Warmte-isolatie:
-	Warmtegeleidingscoëfficiënt λD gedeclareerd [volgens NBN EN 13164:2013]:	0,034 W/(m.K) (verouderingsproces zonder afwerking)
.33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. XPS-kern:
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
.33.51.20.	Lasten, spanningen, krachten:
-	Druksterkte resp. drukspanning bij 10 % vervorming [volgens NBN EN 826:1996]:	
> 0,25 N/mm²
.33.51.50.	Vervormingen:
-	Lineaire uitzettingscoëfficiënt:	- 0,07 mm/(m.K)
-	Maatvastheid bij 70 °C en 90 % relatieve vochtigheid[volgens NBN EN 1604:1997]:	≤ 5 %
-	Vervorming bij 40 kPa druk en 70 °C temperatuur [volgens NBN EN 1605:1997 :	≤ 5 %

.33.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
.33.53.30.	Regen-, water- en vochtdichtheid:
-	Diffusieweerstandsgetal μ [volgens NBN EN 12086:1997]:	200 - 60 (afhankelijk van dikte)
-	Wateropname bij langdurige onderdompeling [volgens NBN EN 12087:1997]:	≤ 1 %
.33.57.	Duurzaamheid, gebruiksgeschiktheid, visuele eigenschappen:
.33.57.30.	Gebruiksgeschiktheid:
-	Gebruikstemperatuur:	van - 50 °C tot + 75 °C


.40.	UITVOERING
.43.	Uitvoeringswijze:
.43.30.	Paneelverwerking: [Jackoboard Lignin Plano]
.43.31.	Verwerking op egale en hechtende ondergrond:
De ondergrond moet egaal, loodrecht en hechtend zijn. Er mogen geen scheidingslagen (bvb. oude verfresten) aanwezig zijn, die een verbinding van de panelen met de ondergrond hinderen.
-	De panelen worden met een volledig dekkende laag dunbedmortel aangebracht. De dunbedmortel (gewone kunststofgemodificeerde cementlijm) wordt met een grof getande spaan op de wand aangebracht.
-	Vervolgens worden de panelen, door heen en weer schuiven, volledig in de dunbedmortel ingebed. Het uitlijnen van de panelen kan nodig zijn, om een egale, loodrechte ondergrond die één lijn vormt, en die geschikt is voor betegeling in een dunbed te verkrijgen. Het uitlijnen hangt af van de nodige lijmdikte, die op grond van lichte maattoleranties van de ondergrond verschillend kan zijn.
.43.32.	Verwerking op egale en niet hechtende ondergrond:
Wanneer een duurzame verlijming van de panelen op de ondergrond niet verzekerd is, moet het Jackoboard Lignin Plano paneel niet alleen over het gehele oppervlak worden vastgeplakt, maar ook aanvullend met Jackoboard metalen slagpennen bevestigd worden. Om een duurzame bevestiging te bekomen zijn 5 slagpennen per vierkante meter nodig (vier in de hoeken, één in het midden).
De minimale inslagdiepte van de pennen in de dragende ondergrond dient bij 50 mm lange pennen, 35 mm te bedragen. Vanaf een penlengte van 80 mm dient een minimale inslagdiepte van 50 mm te worden aangehouden.
.43.33.	Verwerking op oneffen ondergrond:
Waar de ondergrond geen verlijming van de volledige paneeloppervlakken toelaat, daar worden panelen bevestigd door puntsgewijs mortelklompen aan te brengen, waarbij de dikte van de mortelklompen overeenkomstig de situatie wordt gekozen.
-	Aantal bevestigingspunten per m²:	5/m²
Na het plaatsen van de panelen dient de afstand tussen de Jackoboard Lignin Plano panelen en de ondergrond maximaal 10 mm te bedragen. Bij grotere afstanden dient de tussenruimte te worden opgevuld met reststukken van de panelen (met aangepaste dikte).
Na de volledige uitharding van de mortelklompen kan de penverbinding van de Jackoboard lignin  Plano elementen worden uitgevoerd.
De penverbindingen dienen exact door de mortelklompen in de wand te gebeuren. Daarom is het zinvol om op de panelen vooraf de plaatsen te markeren waar later de lijmklompen moeten worden aangebracht. 
.43.40.	Verwerking op houten regelwerk:
Voor de montage van panelen op een bestaande ondergrond met voldoende draagkracht kan een loodrechte houten onderconstructie worden aangebracht. 
De bevestiging aan het houten regelwerk gebeurt met gewone houtschroeven en isolatierozetten in RVS, die op het niveau van het Jackoboard Lignin Plano element worden verzonken.
-	Aantal bevestigingspunten per m²:	5/m²
-	Maximale hart-op-hartafstand regelwerk:	#0,6 m #0,3 m
.43.50.	Verwerking vrijstaand op metalen regelwerk:
Voor de montage van Jackoboard Lignin Plano panelen als niet-dragende scheidingwand kan een loodrechte metalen onderconstructie worden aangebracht.
De bevestiging aan het metalen regelwerk gebeurt met zelftappende plaatschroeven en isolatierozetten in RVS, die op het niveau van het Jackoboard Lignin Plano element worden verzonken.
-	Maximale hart-op-hartafstand regelwerk:	#0,6 m #0,3 m
.43.60.	Verwerking vrijstaand zelfdragend:
Voor de constructie van vrijstaande niet dragende scheidingswanden met Jackoboard Lignin Plano is de minimale paneeldikte 50 mm. De bevestiging van het vrijstaand Jackoboard Lignin Plano element gebeurt in overleg met de fabrikant Jackon Insulation.
.45.	Afwerkingen:
.45.10.	Stootvoegen:
In 'droge' ruimten moeten de stootvoegen van de afzonderlijke panelen moeten met een Jackoboard wapeningsband en een gewone dunbedmortel worden gewapend.
In 'natte' ruimten moeten de voegen tussen de panelen met een hiervoor bedoeld Jackoboard afdichtigsband te worden gewapend.
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.20.	MEETCODE
.21.	Aard van de overeenkomst:
.21.20.	Inbegrepen. [PM]
-	Inbegrepen in eerste post van dit artikel.
.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]
-	Opdracht voor levering en werken.
.22.	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.12.	Geometrische eenheden:
.22.12.22.	Per m². [m²]
●	XPS-panelen.
.22.20.	Opmetingscode:
-	Met vermelding van dikte, kleur, type, uitvoeringsmethode, …

.30.	MATERIALEN
.33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen: [de toegepaste XPS-panelen]
.33.10.	Beschrijving:
Ondervloerpanelen op basis van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim, verwerkt als tegel- en plaatdrager voor binnentoepassingen in woonruimten met normale temperaturen waar geen rollende belastingen of hoge puntbelastingen rekening moet worden gehouden.
De CO2-neutraal geproduceerde kern van de bouwplaat bestaat uit biopolymeer LIGNIN en gerecycleerde grondstoffen. Bovendien wordt de productie volledig met hernieuwbare energie gerealiseerd. 

.33.20.	Basiskenmerken:
#.33.21.	[fabrikant]
#-	Fabrikant:	JACKON INSULATION GMBH
#-	Handelsmerk:	JACKOBOARD Lignin
#-	Type:	Plano

[bookmark: _Toc349304343].30.	UITVOERING
.44.	Plaatsingswijze:
.44.30.	Verwerking op cementgebonden ondergronden:
.44.31. Voorbereiding ondergrond:
-	De cementgebonden ondervloer moet bezemschoon, vlak en vrij van uitstekende delen (zoals mortelresten of bramen) worden opgeleverd.
- 	Eventuele aanwezige leidingen dienen volledig te zijn uitgevuld in een vlakke uitvullingslaag voordat de harde isolatieplaten worden geplaatst.
- 	De ondervloer dient voldoende droog te zijn conform de geldende normen voor dekvloeren
.44.32. Verwerking:
-	Tijdens en na de verwerking mag het isolatiepakket enkel worden belopen met zacht schoeisel of over verdeelplaten (underlayment) om indrukking en beschadiging te voorkomen.
- 	Randisolatie: Vóór het leggen van de platen worden de kantstroken ononderbroken langs alle opgaande wanden, kolommen en doorvoeringen aangebracht.
- 	Legpatroon: De isolatieplaten strak sluitend in halfsteensverband (verspringend) aanbrengen om doorlopende naden te voorkomen.
- 	Aansluitingen: Indien er sprake is van meerdere lagen isolatie, moeten de platen haaks en met verspringende naden ten opzichte van de onderliggende laag worden verwerkt. Platen strak tegen de randstroken aan laten sluiten
- 	Afdichting: Openingen of kieren tussen de isolatieplaten onderling of rondom doorvoeringen moeten worden vermeden
- 	Scheidingslaag (PE-folie): Over de geplaatste isolatieplaten wordt een PE-folie (0,2 mm) als scheidingslaag aangebracht. Deze folie dient om te voorkomen dat er cementwater tussen de isolatienaden sijpelt (wat contactbruggen veroorzaakt).
	• De foliebanen moeten onderling minimaal 100 mm overlappen en de naden worden over de volledige lengte dichtgeplakt met geschikte tape.
	• De folie wordt bij de wanden omhooggezet tot boven het niveau van de toekomstige dekvloer.

.50.	CONTROLE EN KEURING
Het isolatiepakket dient direct voor het storten van de dekvloer visueel gecontroleerd te worden op beschadigingen of scheuren in de PE-folie. Eventuele beschadigingen moeten onmiddellijk worden hersteld.


Jackon Insulation - posten voor de meetstaat

Jackoboard Lignin Plano - Wandpanelen o.b.v. geëxtrudeerd polystyreenhardschuim XPS, met CO2-neutraal geproduceerde kern
P1	Isolerende Jackoboard Lignin Plano XPS-panelen tweezijdig bekleed met versterkte mortellaag [type] [dikte]	VH	[m²]
P2	[bevestigingsmode]	PM	[1]

Jackoboard Lignin Plano - Ondervloerpanelen op basis van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim, met CO2-neutraal geproduceerde kern, voor binnentoepassingen 
P1	Isolerende Jackoboard Lignin Plano XPS-panelen tweezijdig bekleed met versterkte mortellaag, voor vloerafwerking [type] [dikte]	VH	[m²]
P2	[gelijmd op cementgebonden ondergronden]	PM	[1]

Normen en referentiedocumenten

.32.42.	Maateigenschappen:
>NBN EN 822:1994 - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de lengte en de breedte = EN 822:1994 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10; 91.100.60]
>NBN EN 824:1994 - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de haaksheid = EN 824:1994 [1e uitg] [ICS: 91.120.10; 91.100.60]
>NBN EN 825:1994 - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de vlakheid = EN 825:1994 [1e uitg] [ICS: 91.120.10; 91.100.60]
.32.43.	Gewicht, massa:
>NBN EN 1602:1997 - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de schijnbare dichtheid (+AC:1997) = EN 1602:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10; 91.100.60]
>NBN EN 1607:1997 - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte loodrecht op het plaatvlak (+AC:1997) = EN 1607:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10; 91.100.60]
.32.52.	ER 2 Brandveiligheid:
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - FR/EN/DE - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e uitg.] [ICS: 13.220.50]
.32.56.	ER 6 Energiebesparing en warmtebehoud:
>NBN EN 13164:2013 - FR/EN/DE - Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) - Specificatie = EN 13164:2012 [3e uitg] [ICS: 91.100.60]
.33.51.	ER 1 Stabiliteit:
>NBN EN 826:1996 - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij samendrukking = EN 826:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10; 91.100.6]
>NBN EN 1604:1997 - NL/FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de dimensionele stabiliteit bij gespecificeerde temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden (+AC:1997) [1e uitg.] [ICS: 91.120.10; 91.100.60]
>NBN EN 1604/A1:2006
>NBN EN 1605:1997 - FR/EN - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de vervorming bij gespecificeerde drukbelasting en temperatuuromstandigheden (+AC:1997) = EN 1605:1996 [1e uitg.] [ICS: 91.120.10; 91.100.60]
>NBN EN 1605/A1:2006
.33.53.	ER 3 Hygiëne, gezondheid, milieu:
>NBN EN 12086:1997 - NL/FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen = EN 12086:1997 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60; 91.120.10]
>NBN EN 12087:1997 - NL/FR/EN/DE - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van de wateropname bij langdurige onderdompeling = EN 12087:1997 [1e uitg.] [ICS: 91.100.60; 91.120.10]
.32.20.	Basiskenmerken:
>NBN EN 13164:2013 - Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) - Specificatie = EN 13164:2012 [3de uitg.] [ICS: 91.100.60]
Jackoboard Lignin Plano - Wandpanelen o.b.v. geëxtrudeerd polystyreenhardschuim XPS, met CO2-neutraal geproduceerde kern
.32.10.	Beschrijving:
Pro Memorie:
-	Bij gebruik van Jackoboard Lignin Plano voor speciale toepassingen, in bvb. zwembaden, koelcellen, … dient altijd overleg te worden gepleegd met de fabrikant.
.43.33.	Verwerking op oneffen ondergrond:
Pro Memorie:
-	Slechts Jackoboard Lignin Plano met een dikte vanaf 20 mm is geschikt voor verwerking op een oneffen ondergrond.
.43.40.	Verwerking op houten regelwerk:
Pro Memorie:
-	Met een houten regelwerk met h.o.h. afstand van 0,6 m kunnen panelen met een dikte vanaf 20 mm worden verwerkt.
-	Indien de h.o.h. afstand slechts 0,3 m bedraagt, kunnen ook panelen vanaf 10 mm dikte worden verwerkt.
.43.50.	Verwerking vrijstaand op metalen regelwerk:
Pro Memorie:
-	Met een regelwerk met h.o.h. afstand van 0,6 m kunnen panelen met een dikte vanaf 20 mm worden verwerkt.
-	Indien de h.o.h. afstand slechts 0,3 m bedraagt, kunnen ook panelen vanaf 10 mm dikte worden verwerkt.
.43.60.	Verwerking vrijstaand zelfdragend:
Pro Memorie:
-	De bevestigingswijzen worden uitvoerig beschreven in de Jackon Insulation documentatie, die u op verzoek wordt toegestuurd.
Jackoboard Lignin Plano - Ondervloerpanelen op basis van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim, met CO2-neutraal geproduceerde kern, voor binnentoepassingen 
.33.10.	Beschrijving:
Pro Memorie:
-	Enkel Jackoboard Lignin Plano gebruiken, eventueel in combinatie met Jackoboard Aqua voor douchevloeren. Neem voor meer informatie over de verschillende opties contact op met de fabrikant.

Jackon Insulation BVBA
Industrielaan 39
BE-2250 Olen
Tel.: 014 22 57 51
Fax.: 014 22 59 26
info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

Copyright© Cobosystems 2026	Bestektekst	2026 10 12  -  12:46
[bookmark: _Toc110910349][bookmark: _Toc75230067][bookmark: _Toc114297164]	Jackon Insulation 12-10-2026 v2	1/9
image1.png




