DEEL 7 SCHRIJNWERKEN

# LOT 74 WANDSYSTEMEN

74.30.--. MONTAGEWANDEN

74.34.00. GLASWANDEN

## 74.34.50. Binnenwanden, mobiele glaswandsystemen, alg. 15-02-12

(22.3) Aa

##### .10. OMVANG

###### .12. De werken omvatten:

De levering en plaatsing van niet-dragende mobiele glaswandsysteem, met inbegrip van:

- De samenstellende glasplaten en ophangrails, structurele profielen, koppelstukken, schuifstukken, omegastukken, …

- De kruisgeleiding voor berging van de panelen.

- De bevestigingsmiddelen, afdichtingsprofielen, kitvoegen, ...

- De nodige verstevigingsprofielen, nodig voor plaatsing van deuren, …

###### .13. Tevens in deze post inbegrepen:

- De afwerkingsprofielen (beschermingshoeken, aansluitprofielen, dilatatievoegen, ...).

#- …

###### .14. Niet in deze post inbegrepen:

#- …

###### .15. Toepassing:

...

###### .16. Belangrijke opmerking:

...

### 74.34.50.¦35-. Binnenwanden, mobiele glaswandsystemen, glas 15-02-12 PARTHOS President

(22.3) Ao

Volgnr. 1

Parthos President - Mobiele glaswand, dragend op bovenrail, zonder zijdelingse profielen of grondgeleiding

##### .20. MEETCODE

###### .21. Aard van de overeenkomst:

#.21.10. Som over het geheel. **[TP]**

.21.30. Inbegrepen. **[PM]**

#.21.50. Vermoedelijke hoeveelheid. **[VH]**

###### .22 Meetwijze:

.22.10. Meeteenheid:

.22.11. Nihil. **[1]**

#● Glaswanden.

#● Kruisgeleiding.

.22.12. Geometrische eenheden

.22.12.21. Per m. **[m]**

#● Ophangrail.

.22.12.22. Per m². **[m²]**

#● Scheidingswanden.

.22.20. Opmetingscode:

- Volgens detailplan.

- Wand, alles inbegrepen [draagstructuur, glasplaten, ... met vermelding van materiaal en type].

##### .30. MATERIALEN

###### .30. Algemene basisreferenties:

.30.10. Belangrijke opmerking:

Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of goedgekeurd door #de fabrikant van het systeem. #Parthos.

###### .31. Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20. Basiskenmerken:

#.31.21. [fabrikant]

#- Fabrikant: Parthos

#- Handelsmerk: President

#.31.22. [neutraal]

- Opbouw: ▪ het geheel bestaat uit glaspanelen op een zelfdragende aluminium rail
▪ deze Parthos President constructie hoeft geen zijdelingse profielen noch grondgeleiding
▪ de glaspanelen worden ingeklemd tussen twee horizontale klemlijsten

- Bediening: handbediend #met automatische bodemvergrendeling

- Vergrendeling: heveltechniek waardoor de elementen automatisch met elkaar worden vergrendeld, zonder gebruik van draaiknoppen of hendels

.31.40. Beschrijvende kenmerken:

.31.42. Maateigenschappen:

- Paneelbreedte: #volgens ontwerptekening
#… mm

- Totale breedte: #volgens ontwerptekening
#… mm

- Hoogte: #volgens ontwerptekening
#… mm

Pro Memorie:

- De totale toelaatbare hoogte van de Parthos President glaswand is maximaal 3500 mm.

.31.43. Gewicht, massa:

- Oppervlaktegewicht: … kg/m² [in functie van glastype en -dikte]

.31.50. Prestatiekenmerken:

…

###### .32. Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20. Basiskenmerken:

.32.21. Kenmerken draagstructuur:

- Basismateriaal: zelfdragende aluminium rail

- Kleur aluminium: #blank geanodiseerd
#wit RAL 9010
#RAL ...

- Ophanging: de verrijdbare glasmodules zijn d.m.v. 2 wielstellen in een aluminium rail opgehangen
#systeem voorzien van kruisgeleiding: ophanging met twee wagentjes, die berging van de panelen toelaat, (ofwel parallel, ofwel loodrecht of in een hiervoor voorziene nis)

.32.22. Kenmerken beglazing:

- Type beglazing: #floatglas
#veiligheidsglas
#verduisterend glas
#gezandstraald glas
#…

Eigenschappen glas:

- Kleur beglazing: #blank floatglas
#...

- Glasdikte: #10 mm
#12 mm

Pro Memorie:

- De Parthos President mobiele glaswand is leverbaar met een uitgebreide keuze aan glaspanelen, zoals transparant, semitransparant, decoratief, gelaagd, brandwerend, …. Glas, in dikte 10 mm of 12 mm.

.32.23. Kenmerken bevestigingsmiddelen ophangrail:

- Type: ...

- Materiaal: #verzinkt staal
#...

##### .40. UITVOERING

###### .42. Algemene voorschriften:

.42.40. Opslag:

Op de werf dienen niet verwerkte panelen en ophangrails droog, vlak en liggend worden gestapeld.

###### .44. Plaatsingswijze

.44.20. Montage:

De montage gebeurt door de eigen Parthos montageploeg# van de fabrikant#.

##### .60. CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61. Voor levering:

.61.10. Voor te leggen documenten:

.61.14. Keuringsattest:

…

# Meetstaatmodule

Parthos President - Mobiele glaswand, dragend op bovenrail, zonder zijdelingse profielen of grondgeleiding

#### #P1 Mobiele glaswanden [som over het geheel] [volgens detailplan] TP [1]

#### #P1 Mobiele glaswanden [materiaal] [type] [breedtemodule] [wanddikte] [...] VH [m²]

#### #P2 Aluminium bovenrail [afwerking] [type] [...] PM [1]

#### #P2 Aluminium bovenrail [afwerking] [type] [...] VH [m]

#### #P3 Kruisgeleiding voor berging van de panelen [...] PM [1]

PARTHOS BV

Ringlaan 16

BE-8501 Kortrijk

Tel.: 056 29 89 79

Fax.: 056 29 89 78

[www.parthos.be](http://www.parthos.be)

info@parthos.be