47.70.--. LUCHTNAME OF AFVOER

47.72.00. VENTIELEN

## 47.72.10. Ventilatie-installaties, ventielen, alg.

### 47.72.10.¦7--. Ventilatie-installaties, ventielen, kunststof 2-12-13 Vasco

(57.9) Xn

Vasco Luxe ventiel – Design toevoer- en afvoerventielen in kunststof, capaciteit max.21 l/s, met aluminium afdekplaat

##### .20. MEETCODE

.22.20. Opmetingscode:

Som over het geheel, inbegrepen in art. 47.31.14.Ventilatie-installaties, systemen / mechanische ventilatie type D

##### .30. MATERIALEN

###### .32. Kenmerken of eigenschappen v/d.ventilatieventielen.

.32.20. Basiskenmerken:

#.32.21. [fabrikant]

#- Fabrikant: Vasco

#- Handelsmerk en type: Luxe

#.32.22. [neutraal]

- Type: #regelbaar afvoerventiel, max capaciteit 21 l/s

 #regelbaar aanvoerventiel, max capaciteit 21 l/s

- Materiaal: kunststof, met aluminium afdekplaat

- Kleur: kunststof = wit, RAL 9016, alu is S600 structuurlak

.32.24. Toebehoren, accessoires:

- Type: Afdekplaat dubbel rond [11VE30170]

- Type: Afdekplaat rond [11VE30270]

- Type: Afdekplaat vierkant [11VE30120]

- Type: Afdekplaat vierkant gebogen [11VE30220]

##### .40. UITVOERING

###### .43. Plaatsingswijze:

.43.20. Montage:

De volledige installatie wordt geplaatst en afgeregeld volgens de ventilatieberekening, de plannen en voorschriften van de fabrikant van de materialen op aangepaste ventielaansluitstukken.

Alle randen worden afgewerkt met aangepaste voegprofielen en/of voegkitten.

De kunsttof inregelsmiley wordt in de ventilatieopening in het plafond/ de muur geplaatst. Hierop wordt 1 van de 4 mogelijke afwerkingsventielen uit aluminium gekoppeld.

# VASCO - posten voor de meetstaat

Vasco Luxe ventiel – Design toevoer- en afvoerventielen, capaciteit max. l/s

#### P1 Vasco Luxe toe/afvoerventiel, afdekplaat dubbel rond [art. 11VE30170] FH [st]

#### P2 Vasco Luxe toe/afvoerventiel, afdekplaat rond [art. 11VE30270] FH [st]

#### P3 Vasco Luxe toe/afvoerventiel, afdekplaat vierkant [art. 11VE30120] FH [st]

#### P4 Vasco Luxe toe/afvoerventiel, afdekplaat gebogen [art. 11VE30220] FH [st]

# Normmeldingen

.30.32. Geregistreerde normen:

>[NBN D 50-001:1991](http://shop.nbn.be/Search/SearchResults.aspx?a=NBN+D+50-001&b=&c=&d=&e=&f=&g=1&h=0&i=&j=docnr&UIc=nl&k=0&y=&m=) - R - NL,FR - Ventilatievoorzieningen in woongebouwen [1e uitg.] [ICS: 91.140.10]

>[NBN EN 13779](http://shop.nbn.be/Search/SearchResults.aspx?a=NBN+EN+13779&b=&c=&d=&e=&f=&g=1&h=0&i=&j=docnr&UIc=nl&k=0&y=&m=) NL:2010 - R - Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen - Prestatie-eisen voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen = EN 13779:2004 [1e uitg.] [ICS: 91.140.10]

>[NBN EN 12097:2007](http://shop.nbn.be/Search/SearchResults.aspx?a=NBN+EN+12097&b=&c=&d=&e=&f=&g=1&h=0&i=&j=docnr&UIc=nl&k=0&y=&m=) - R - FR/EN/DE - Luchtverversing van gebouwen - Luchtkanalen - Eisen voor onderdelen van luchtkanalen die onderhoud aan het luchtkanaal mogelijk maken = EN 12097:2006 [1e uitg.] [ICS: 91.140.10]

>[NBN EN 15423:2008](http://shop.nbn.be/Search/SearchResults.aspx?a=NBN+EN+15423&b=&c=&d=&e=&f=&g=1&h=0&i=&j=docnr&UIc=nl&k=0&y=&m=) - R - FR/EN/DE - Ventilatie van gebouwen - Voorzorgsmaatregelen tegen brand voor luchtverdeelsystemen in gebouwen = EN 15423:2008 [1e uitg.] [ICS: 91.140.10]

>[CEN/TR 14788](http://shop.nbn.be/Search/SearchResults.aspx?a=CEN%2fTR+14788&b=&c=&d=&e=&f=&g=1&h=0&i=&j=docnr&UIc=nl&k=0&y=&m=) - FR/EN/DE - Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential ventilation systems [1e uitg.] [ICS: 91.140.10]

.30.35. TV’s:

>[TV 203:1997](http://oas.bbri.be/pls/BBRI/pubnew.popup_info?par=34534&lang=N&layout=4) - Ventilatie van Woningen. Deel 2: Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen [[WTCB](http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=login&action=login)]

>[TV 192:1994](http://oas.bbri.be/pls/BBRI/pubnew.popup_info?par=26698&lang=N&layout=4) - Ventilatie van Woningen. Deel 1: Algemene Principes [[WTCB](http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=login&action=login)]

>[TV 187:1993](http://oas.bbri.be/pls/BBRI/pubnew.popup_info?par=17888&lang=N&layout=4) - Dampkappen en keukenventilatie [[WTCB](http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=login&action=login)]

.30.39. andere

>Ministerieel Besluit m.b.t. ventilatievoorzieningen in horecavestigingen:1991.

>De documenten “Normalisatie van Luchtkanalen” uitgegeven door de Regie der Gebouwen.

VASCO

Kruishoefstraat 50

BE 3650 Dilsen

Tel.: 089 79 04 11

Fax: 089 79 05 00

**Mail:** **info@vasco.eu**

**URL:**[**www.vasco.eu**](http://www.vasco.eu)