Bestekteksten

##### Conform neutraal besteksystematiek

DEEL 9 BUITENINRICHTING EN BUITENINFRASTRUCTUURWERKEN

# LOT 97 WEGENIS EN PADEN

97.60.--. PARKINGELEMENTEN

97.61.00. DOORRIJBEVEILIGING.

## 97.61.10. Parkingelementen, doorrijdbeveiligingen, alg. 25-05-10

(93) Aa (T112)

##### .10. OMVANG

###### .12. De werken omvatten:

- Het opmeten ter plaatse van de nodige afmetingen.

- De levering en plaatsing van een doorrijbeveiliging, opgebouwd uit stalen anti-ram palen.

###### .13. Tevens in deze post begrepen:

#- …

### 97.61.10.¦42-. Parkingelementen, doorrijbeveiligingen, staal 04-05-10 KOPAL

(93) Ah2 (T112)

Rampo – stalen anti-rampaal als bescherming van gebouwen, poorten, vitrines, ingangswegen, ...

##### .20. MEETCODE

###### .21. Aard van de overeenkomst:

.21.20. Pro Memorie. **[PM]**

.21.40. Forfaitaire hoeveelheid. **[FH]**

###### .22. Meetwijze:

.22.10. Meeteenheid:

.22.16. Statistische eenheden:

.22.16.10. Per stuk. **[st]**

● Anti-rampaal.

.22.20. Opmetingscode:

- Standaard afmetingen fabrikant.

- Montage en bevestiging inbegrepen.

- De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer en desgevallend verrekend.

- …

##### .30. MATERIALEN

###### .31. Kenmerken:

.31.10. Beschrijving:

De doorrijbeveiliging bestaat uit een rij van stalen anti-rampalen

De stalen palen zijn warmbadverzinkt en/of gepoedercoat, voorzien van een opgelaste bolvormige kap en 2 rode reflecterende strips aan de bovenzijde.

.31.20. Basiskenmerken:

#.31.21. [fabrikant]

- Leverancier: KOPAL

- Type, commerciële benaming: Rampo

#.31.22. [neutraal]

- Anti-ram paal: ronde stalen buispalen Ø 168,3 x 4 mm

- Materiaal: thermisch verzinkt staal

- Types: 1. Met voetplaat 245 x 245 x 12 mm, steek 200 x 200 x ø20 mm  
2. met verlengde voet (50cm) om in beton te gieten

- Hoogte (boven de grond): Volgens meetstaat, beschikbaar in 0,60 m; 1,50 m en 2,00 m

.31.44. Waarneming, uitzicht:

- Afwerking warmbad verzinkt #en afgewerkt met polyester poedercoat, minimum 80 µ

#- Kleur : Volgens meetstaat, beschikbaar in RAL 6005; RAL 6009;

RAL 7039; RAL 7030; RAL 7016; RAL 9010; RAL 9005bl; RAL 9005m

- met 2 rode reflecterende strips aan de bovenzijde

##### .40. UITVOERING

###### .44. Plaatsingswijze:

.44.10. Detailplan:

...

.44.20. Montage:

...

.44.40. Voorzorgsmaatregelen:

...

# KOPAL - posten voor de meetstaat

Rampo – stalen anti-rampaal als bescherming van gebouwen, poorten, vitrines, ingangswegen, ...

#### P1 Anti-rampaal Rampo [hoogte: … m] [volgens detailplan] [kleur][voetplaat] FH [stuk]

KOPAL NV

Ieperstraat 75 A

B 8610 Kortemark

Tel.: 051 57 09 00

Fax: 051 57 09 88

[info@kopal.be](mailto:info@kopal.be)

[www.kopal.be](http://www.kopal.be)