DEEL 9 BUITENINRICHTING EN BUITENINFRASTRUCTUURWERKEN

# LOT 99 AFSLUITINGEN EN ANDERE OMHEININGEN BUITEN HET GEBOUW

99.50.--. POORTEN

99.51.00. DRAAIPOORTEN

## 99.51.10. Omheiningen, draaipoortsystemen, alg. voor woningbouw

(93) Aa (T12)

##### .10. OMVANG

###### .12. De werken omvatten:

- Het opmeten ter plaatse van de nodige afmetingen.

- De levering en plaatsing van een draaipoortgeheel geschikt voor integratie in omheining.

- De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk (beslag en toebehoren), d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, sluiten en vergrendelen.

- De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de poort, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen.

###### .13. Tevens in deze post begrepen:

#- …

### 99.51.10.¦43-.¦..¦01 Omheiningen, draaipoortsystemen, aluminium, voor woningbouw KOPAL

(93) Ah2 (T12)

Aluette Perfo draaipoort – Draaipoort in aluminium met een perfoplaatbekleding, enkele poortvleugel

##### .20. MEETCODE

###### .21. Aard van de overeenkomst:

.21.10. Som over het geheel. **[TP]**

.21.20. Pro Memorie. **[PM]**

###### .22. Meetwijze:

.22.16.10. Per stuk. **[st]**

● Poortgeheel.

.22.16. Statistische eenheden:

.22.20. Opmetingscode:

- Per type of model en kenmerken.

- Standaard afmetingen fabrikant.

- Montage, bevestiging, en afregeling inbegrepen.

- De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer en desgevallend verrekend.

- …

##### .30. MATERIALEN

###### .31. Kenmerken van de draaipoort:

.31.10. Beschrijving:

Enkele draaipoort bestaande uit één poortvleugel tussen poortpalen, met regelbare scharnierelementen. De Aluette draaipoort is volledig van aluminium, waardoor ze zeer goed bestand is tegen corrosie en een zeer lange levensduur heeft.

De kader bestaat uit een aluminium buisprofiel, de kadervulling van de poort bestaat uit een perfoplaatbekleding.

.31.20. Basiskenmerken:

#.31.21. [fabrikant]

- Leverancier: KOPAL

- Type, commerciële benaming: Aluette draaipoort

#.31.22. [neutraal]

.31.22.10. Poortframe:

- Poortframe opbouw: aluminium buisprofiel met sectie 50/55 mm

- Vulling: Perfoplaat; met ronde perforaties (R10 T15) of met vierkante perforaties (C8 U24).

.31.22.20. Poortpalen:

- Type: aluminium paal, sectie 100/100/5 mm, voorzien van alu afdekkap.

- Paallengte: hoogte van de poort inclusief grondspeling + 80 cm,

.31.22.30. Ophanging en sluiting:

- Scharnieren: boven- en onderaan voorzien van regelbare inox scharnieren M20, 180° opendraaiend.

- Ophanging: ofwel opgehangen aan de palen, met regelbare scharnieren, ofwel opgehangen aan de muur met muurplaten en regelbare scharnieren,

- Slotconstructie: ingebouwd roestvrij cilinderslot met haaksluiting, inclusief 3 sleutels.

De poortaanslag is voorzien aan de muur of aan de slagpaal

#.31.22.50. Fundering:

- Type: #Ter plaatse gegoten betonfundering  
#...

#- Betonsamenstelling: C20/25

- Ligging: zie plannen

.31.40. Beschrijvende kenmerken:

.31.41. Afmetingen:

- Poorthoogte: volgens meetstaat

[standaard hoogtes] 1,00 m ; 1,20 m ; 1,50 m ; 1,80 m ; 2,00 m

- Poortbreedte: volgens meetstaat

[standaard breedtes] 1,00 m ; 1,20 m ; 1,50 m

.31.44. Waarneming, uitzicht:

- Aluminium onderdelen afgewerkt met polyester poedercoating

- Kleur: Volgens meetstaat, beschikbaar :

RAL 6005; RAL 6009; RAL 7039; RAL 7030; RAL 7016; RAL 9010; RAL 9005bl; RAL 9005m of RAL … *op aanvraag*

##### .40. UITVOERING

###### .44. Plaatsingswijze:

.44.10. Detailplan:

...

.44.20. Montage:

De poortpalen worden in het beton ingegoten. De scharnieren worden aangebracht in de voorziene bevestigingsgaten van het kader en de paal.  Tussen de onderkant van de poortkader en de bodem wordt een ruimte gelaten van minimum 80 mm.

Tijdens het plaatsen moet het funderingsplan strikt gevolgd worden.

.44.30. Bevestiging:

De poortpalen worden stevig vastgezet in een gestorte betonfundering volgens de voorschriften en aanduidingen van de fabrikant.

...

.44.40. Voorzorgsmaatregelen:

...

##### .50. COÖRDINATIE

...

# KOPAL - posten voor de meetstaat

Aluette Perfo draaipoort – Draaipoort in aluminium met een perfoplaatbekleding, enkele poortvleugel

#### **#**P1 Enkele draaipoort Aluette Perfo, ronde perforaties [afmetingen] [volgens detailplan] [kleur] TP [st]

#### **#**P2 Enkele draaipoort Aluette Perfo, vierkante perforaties [afmetingen] [volgens detailplan] [kleur] TP [st]

#### **#**P3 Fundering [afmetingen] [volgens detailplan] TP [st]

KOPAL NV

Ieperstraat 75 A

B 8610 Kortemark

Tel.: 051 57 09 00

Fax: 051 57 09 88

[info@kopal.be](mailto:info@kopal.be)

[www.kopal.be](http://www.kopal.be)