DEEL 9 BUITENINRICHTING EN BUITENINFRASTRUCTUURWERKEN

# LOT 99 AFSLUITINGEN EN ANDERE OMHEININGEN BUITEN HET GEBOUW

99.50.--. POORTEN

99.52.00. SCHUIFPOORTEN

## 99.52.10. Omheiningen, vrijdragende schuifpoortsystemen, alg. 05-08-11

(93) Aa

##### .10. OMVANG

###### .12. De werken omvatten:

- Het opmeten ter plaatse van de nodige afmetingen.

- De levering en plaatsing van een schuifpoortgeheel geschikt voor integratie in omheining.

- De plaatsing incl. bevestiging en de regeling van de poortgehelen, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen.

###### .13. Tevens in deze post begrepen:

#- …

### 99.52.10.¦43-. Omheiningen, vrijdragende schuifpoortsystemen, aluminium 05-08-11 KOPAL

(93) Ah4

Aluette Perfoplaat - Vrijdragende schuifpoort in aluminium met een perfoplaatbekleding

##### .20. MEETCODE

###### .21. Aard van de overeenkomst:

.21.10. Som over het geheel. **[TP]**

.22.16. Statistische eenheden:

.22.16.10. Per stuk. **[st]**

● Poortgeheel.

.22.20. Opmetingscode:

- Per type of model en kenmerken.

- Standaard afmetingen fabrikant.

- Montage, bevestiging, aansluiting en het in werking stellen inbegrepen.

- De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer en desgevallend verrekend.

- …

##### .30. MATERIALEN

###### .31. Kenmerken van de schuifpoorten:

.31.10. Beschrijving:

Vrijdragende schuifpoort in aluminium bestaande uit een poortframe met onderligger, bovenligger en verticale staanders, en een geleidingsportiek en aanslagportiek. De kadervulling van de poort bestaat uit een perfoplaatbekleding.

De poort is voorzien van een ingebouwde aandrijving, automatisatie en een beveiliging zodat eventuele hindernissen tijdig gedetecteerd worden en de beweging stopt.

Alle wielen, schroeven en kabels, alsook de onderhoudsvrije motor zijn onzichtbaar geïntegreerd in de schuifpoort. De schuifpoorten met perfoplaatbekleding is standaard uitgerust met trekker aan de achterzijde.

De vergrendeling is uitgevoerd via een krachtige elektromagneet met noodontgrendeling.

.31.20. Basiskenmerken:

#.31.21. [fabrikant]

- Leverancier: KOPAL

- Type, commerciële benaming: Aluette Perfoplaat

#.31.22. [neutraal]

.31.22.00. Geleidingsportaal:

- Geleidingsportiek en aanslagportiek: aluminium buisprofielen van 120/130/3 mm, voorzien van een aluminium afdekkap en een voetplaat van 250/350/12 mm

.31.22.10. Poortframe:

- Onderbalk (b x h): aluminium profiel 210 mm x 128 mm x 3 à 4 mm wanddikte

- Bovenligger (b x h): aluminium profiel 108 mm x 55 mm x 3 à 4 mm wanddikte

- Verticale staanders: 50 / 55 / 2 mm

.31.22.20. Perfoplaat:

- Geperforeerde alu plaat: met ronde R10/T15 of vierkante C8/U24 perforaties

.31.22.30. Aandrijving: ingebouwd in de onderbalk

- Draagwielen: rollenstel met kunststofwielen

- Motor: DC motor 24 V met wormwielreductie

- Motorkoppel: 5 Nm

- Aandrijvingstype: 1 frictiewiel

.31.22.40. Sluiting:

- Poortsnelheid: ca 27 cm/s op max. snelheid.

- Zacht aanloop en -uitloop

.31.24.20. Besturing:

- Elektronische printplaat

- Set fotocellen voor bewegingsdetectie

- Afstandsbediening / ontvanger met open/dicht functie

- Antenne op de poort voor ontvangst signalen

- Interfacekaart met aansluitmogelijkheden voor beveiligingstoepassingen

Pro Memorie:

- De fabrikant raadplegen voor specificaties.

.31.24.30. Elektrische aansluiting:

- Voeding: 220 V -50 Hz monofasig met omvorming naar 24 V via ingebouwde transformator

- Max. verbruik: 100 W / h

- Voedingskabel: ofwel 1XVB 3 x 2.5 mm² in buis [tot max 100 m afstand]
ofwel EVAVB 3 x 4 mm² (met wapening) [afstand > 100 m]

 volgens de meetstaat

- Bekabeling fotocel ofwel SVV 6 x 0.8 mm² in buis
ofwel LIYCY 6 x 1 mm² volgens de meetstaat

- Werkingstemperatuur: -30° C tot + 40 °C

.31.40. Beschrijvende kenmerken:

.31.41. Maateigenschappen:

- Vrije doorrijdbreedte: volgens de meetstaat *[3,00 m tot 5,00 m]*

- Totaal benodigde breedte: volgens de meetstaat *[4,28 m tot 6,98 m]*

- Poorthoogte: volgens de meetstaat.Beschikbare afmetingen: 1,00 m; 1;20 m; 1,50 m; 1,80 m en 2,00 m.

- Ruimte tussen onderbalk en maaiveld: 100 mm *[*min. 100 mm*]*

Pro Memorie:

Voor andere inbouwgegevens en maatbereik raadpleeg de fabrikant

.31.44. Waarneming, uitzicht:

- Voorbehandeling: ontvetten, beitsen, spoelen, chromateren

- Oppervlaktebehandeling: ovengebakken poederlak

- Laagdikte: ca. 80 µ

- Kleur: volgens de meetstaat.Standaard beschikbare kleuren zijn RAL 6005; RAL 6009; RAL 7039; RAL 7016; RAL 9010; RAL 9005bl; RAL 9004m.

.31.50 Prestatiekenmerken:

.31.54. Gebruiksveiligheid:

.31.54.10. Algemene prestaties:

De schuifpoorten voldoen aan de veiligheidsbepalingen voor persoonsbeveiliging van NBN EN 13241-1+A1:2011

##### .40. UITVOERING

###### .44. Plaatsingswijze:

.44.10. Detailplan:

...

.44.20. Montage:

De funderingsputten worden gemaakt zoals aangeduid op het funderingsplan. Ze worden gevuld met beton (minimum C25/30). Het bovenvlak van de beton is perfect waterpas en glad getrokken.
Tussen de onderkant van de onderbalk en het beton wordt gerekend met een ruimte van ten minste 100 mm.
De vleugel samen met de geleidingsportiek en het achteroploopwiel worden op het beton geplaatst, rekening houdend met voorziene afmetingen op funderingsplan.
De geleidingsportiek en het achteroploopwiel worden verankerd met ankerbouten (doorsteekankers of chemische ankers M16, lengte 140 mm).
Plaats de slagportiek op dezelfde manier.
De vleugel uitpassen zodat een perfecte horizontale lijn bekomen wordt.
De slagportiek in de hoogte uitpassen zodat de poort kan sluiten.
Tijdens het plaatsen moet het funderingsplan strikt gevolgd worden.

...

.44.30. Bevestiging:

De poortgehelen worden stevig vastgezet in een betonfundering volgens de voorschriften en aanduidingen van de fabrikant.

...

##### .50. COÖRDINATIE

...

# KOPAL - posten voor de meetstaat

Aluette Perfoplaat - Vrijdragende schuifpoort in aluminium met een perfoplaatbekleding

#### #P1 Vrijdragende schuifpoort Aluette Perfo met ronde perforaties R10 T15 [kleur: poedercoating RAL ...] [afmetingen volgens detailplan] TP [stuk]

#### #P1 Vrijdragende schuifpoort Aluette Perfo met vierkante perforaties C8 U24 [kleur: poedercoating RAL ...] [afmetingen volgens detailplan] TP [stuk]

Aluette toebehoren - standaard uitrusting

#### #P1 Set fotocellen voor bewegingsdetectie PM [1]

#### #P2 Afstandsbediening / ontvanger met open/dicht functie PM [1]

#### #P3 Antenne op de poort voor ontvangst signalen PM [1]

#### #P4 Zacht aanloop en -uitloop PM [1]

#### #P5 Interfacekaart met aansluitmogelijkheden voor beveiligingstoepassingen PM [1]

# Normen en referentiedocumenten

>[NBN EN 13241-1+A1:2011](http://shop.nbn.be/Search/SearchResults.aspx?a=NBN+EN+13241-1&b=&c=&d=&e=&f=&g=1&h=1&i=&j=docnr&UIc=nl&k=0&y=&m=) - R - FR,EN,DE - Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1: Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken = EN 13241-1:2003+A1:2011 [1e uitg.] [ICS: 91.090]

KOPAL NV

Ieperstraat 75 A

B 8610 Kortemark

Tel.: 051 57 09 00

Fax: 051 57 09 88

info@kopal.be

[www.kopal.be](http://www.kopal.be)