**SOLAMAGIC® S1+ PREMIUM INFRAROODSTRALER1400 W/2000 W**

De nieuwe premium infraroodstraler SOLAMAGIC® S1+ is niet alleen aantrekkelijk vanwege de verbeterde, niet-verblindende verwarmingsbuis Solastar-HP, maar ook door het eenvoudige snelmontagesysteem en de geïntegreerde inschakelstroombegrenzing.

De behuizing is gemaakt van hoogwaardig aluminium en imponeert door het chique design.

De nieuw ontwikkelde Solastar-HP verwarmingslamp verenigt bovendien een aangenamere lichtkleur met een perfect warmtegedrag, bij minimaal restlicht en een gemiddelde levensduur van 5.000 uur.

Deze infraroodwarmtestralers kunnen voornamelijk buiten zeer flexibel worden ingezet en zorgen voor aangename warmtezones op balkons, terrassen, ...

Vanwege de korte golflengte van onderstaande stralers wordt de lucht bijzonder efficiënt doordrongen door de infrarode warmtestraling en kan in vergelijking met gasstralers een hoge besparing op de bedrijfskosten worden gerealiseerd.

**Productvoordelen**

* Innovatief Solastar-HP verwarmingselement
* Nieuw snelmontagesysteem
* Snelspanbeugel voor snelle uitlijning
* Softstart bij S1+-2000 - reduceert de inschakelstroom
* Geïntegreerd insteeksysteem (Hirschmann)
* Modulaire opbouw - uitbreidbaar met draadloze radiografische dimmodule of bluetooth dimmodule.

**Technische gegevens;**

|  |  |
| --- | --- |
| Vermogen: | 1400 W/ 2000 W |
| Nominale spanning: | 230 V, 50/60 Hz |
| Verwarmingsbuis: | Solastar-HP |
| Kleuren: | wit, titanium, nano-antraciet |
| Speciale kleur: | tegen meerprijs mogelijk |
| Aansluiting: | stekkerkabel 50 cm |
| Gewicht: | 3,5 kg |
| Montage: | plafond, wand, statief |
| Beschermingsgraad: | IP 44 |
| Keurmerk: | TÜV Nord |

**SOLAMAGIC® S3 PLAFONDINBOUW - PREMIUM INFRAROODSTRALER 2500 W**

De SOLAMAGIC® S3 plafondinbouw straler maakt een veilige en onopvallende installatie van de premium infraroodstralers waarbij diverse plafondconstructies mogelijk zijn. De behuizing en het inbouwframe zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Het apparaat is uitgerust met een Solastar-G2 verwarmingslamp die een grote efficiëntie en een zeer lange levensduur (ca. 5000 bedrijfsuren) heeft, en wordt gekenmerkt door weinig restlicht. Buiten kunnen infraroodwarmtestralers zeer flexibel worden ingezet en zorgen ze voor constante, aangename warmtezones.

Vanwege de korte golflengte van onderstaande stralers wordt de lucht bijzonder efficiënt doordrongen door de infrarode warmtestraling en kan in vergelijking met gasstralers een hoge besparing op de bedrijfskosten worden gerealiseerd.

Productvoordelen

* Innovatief Solastar verwarmingselement
* In plafond integreerbaar
* Ruimtebesparend
* Maximale warmtestraling naar voren dankzij innovatief reﬂectorontwerp
* Snelle warmte met één druk op de knop
* Eenvoudige installatie
* Uit te breiden met een X3 dimmodule

**Technische gegevens;**

|  |  |
| --- | --- |
| Vermogen: | 2500 W |
| Nominale spanning: | 230 V |
| Verwarmingslamp: | Solastar-G2 |
| Kleuren: | Wit, Titanium, Nano-antraciet |
| Aansluiting: | 180 cm stekkerkabel voor installatie |
| Toepassing: | Voor buiten |
| Gewicht: | 10,2 kg |
| Montage: | Plafondinbouw |
| Beschermingsgraad: | IP 44 |
| Keurmerk: | TÜV |
| Systeemopbouw: | CE-conform |